**ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА**

Профессия «Портной»

**ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРИМЕРОК**

**Основное назначение примерки**- подгонка изделия по фигуре заказчика, удовлетворение запросов заказчика и точное выполнение модели изделия.

Количество примерок зависит от опыта портного (закройщика), сложности модели, фигуры заказчика и свойств ткани.

**Прежде чем приступать к подготовке изделия к примерке**, необходимо ознакомиться с описанием внешнего вида модели изделия, проверить наличие деталей кроя по эскизу, и выявить возможные дефекты ткани.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ ИЗДЕЛИЯ

К ПЕРВОЙ ПРИМЕРКЕ:

* Проутюжить детали кроя, отметить изнаночную сторону на деталях, перенести из квитанции на тканевый талон номер заказа и пришить его на спину;
* продублировать детали кроя (по модели);
* перевести контурные линии на парные детали (с помощью булавок или копировальных стежков);
* проложить контрольные нити посередине деталей переда и спинки, рукава у верхней точки оката, прямыми сметочными стежками, при этом узелки и закрепки следует располагать на лицевой стороне, чтобы при шитье они не попали в строчку и легко удалялись;
* сметать вытачки, рельефы, боковые и плечевые швы, приметать кокетки;
* заметать низ изделия;
* обработать нижний воротник;
* вметать воротник в горловину;
* сметать шов рукава;
* заметать низ рукава;
* вметать правый рукав в пройму;
* изделие проутюжить.

**ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА**

Профессия «Портной»

**Последовательность обработки изделия после первой примерки:**

* После уточнения изделия на фигуре заказчика по всем измененным линиям рельефов, вытачек, плечевых швов, низа проложить нитки;
* поставить контрольные знаки (одна марка напротив плечевого шва, и две другие в местах, где заканчивается посадка рукава) по окату рукава и пройме. Они определяют расположение рукав относительно проймы;
* поставить контрольные знаки в точках, определяющих длину складки, разреза, шлицы и т.д.;
* если изделие при примерке подверглось значительным изменениям, нитки проложить по всем швам, складкам, вытачкам;
* нитки сметывания у швов удалить, детали подрезать, оставляя припуски швов в соответствие с нормативами

**ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА**

Профессия «Портной»

**ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРИМЕРОК**

**Основное назначение примерки**- подгонка изделия по фигуре заказчика, удовлетворение запросов заказчика и точное выполнение модели изделия.

Количество примерок зависит от опыта портного (закройщика), сложности модели, фигуры заказчика и свойств ткани.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ ИЗДЕЛИЯ

КО ВТОРОЙ ПРИМЕРКЕ:

* Обработать вытачки по переду и спинке, рельефные швы, складки;
* на деталях переда обработать карманы, обтачные петли, борта;
* сметать боковые и плечевые срезы;
* полностью обработать воротник и вметать его в горловину;
* полностью обработать рукава и вметать их в пройму;
* в отрезных плечевых изделиях сметать и заметать припуски шва по линии талии;
* заметать низ изделия.