**Проверочная работа**

**По теме «Устранение течи в трубопроводах, водонагревателях,**

**приборах и арматуре»**

***Заполните таблицу***

***Дополните часть ответа.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основной причиной неисправности запорной арматуры является негерметичность уплотнительных элементов. Причинами этого может быть: |  |
| 2. | Притирку запорной арматуры производя следующим образом: |  |
| 3. | Наиболее распространенные поломки задвижек: |  |
| 4. | Падение дисков шиберов из-за поломки стального хомута. При этом невозможно открыть или закрыть задвижку. |  |
| 5. | Утечка через сальниковое уплотнение может быть по следующим причинам: |  |